{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":27},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,5]]}
["附件一：技术参数要求"]
["序\n号","名称","产品参数","数量","单位","   参考样式"]
[1,"门头筒灯","\n输出电压：DC12V，9W\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：30°\n色温：3000K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",15,"个"]
[2,"户外云石壁灯","仿古铜不锈钢五金+云石灯罩\n灯具尺寸：(D70*W180*H700)\n中端爱迪生光源，上下端加装射灯\n流明：2400流明\n色温：3000K\n300宽，800高\n上下光源\n",4,"个"]
[3,"大堂","防射线防护铅玻璃\n（3w，24度角射灯光源）\n灯具尺寸：下口直径160mm，灯罩高度450mm\n色温：2700-3000K",6,"个"]
[4,"大堂水管台灯","不锈钢五金+镀锌碳管金属工艺（爱迪生光源\n颜色：2700K",2,"个"]
[5,"大堂8头吊灯","\n不锈钢五金+镀锌碳管金属工艺+麻绳（爱迪生光源）灯具尺寸：直径850\n输入电压：220V-240V\n发光角度：360度\n色温：2700-3000K，\n\n\n",2,"组"]
[6,"大堂吧6头吊灯","镀锌碳管金属工艺（爱迪生光源）\n优质金属灯体+哑光黑，灯具尺寸：灯体直径120MM\n输入电压：220V-240V\n底座： E27\n色温：2700-3000K\n",1,"组"]
[7,"大堂餐厅黑色吊灯 ","镀锌碳管金属工艺\n（5W射灯光源，24度角）\n金属灯体+哑光黑\n灯具尺寸：D420*W420*H280\n颜色：2700-3000K\n\n",4,"个"]
[8,"大堂餐厅水吧4头吊灯","铁艺|+实木+亚克力灯罩吊灯（爱迪生光源）直径750MM，高度650MM\n优质金属灯体+电镀黑+云石灯罩\n输入电压：220V-240V\n颜色：2700K",4,"个"]
[9,"餐厅玻璃吊灯","防射线防护铅玻璃吊灯（爱迪生光源）D310*W310*H220\n（5W射灯光源，24度角）\n颜色：2700K\n",9,"个"]
[10,"餐厅7头气泡灯","仿古铜 不锈钢 水晶玻璃气泡吊灯（LED光源）\n颜色：蓝色+红色+暖白\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n","2\n","组"]
[11,"餐厅10头气泡灯","仿古铜 不锈钢 水晶玻璃气泡吊灯（LED光源）\n发光角度：360度\n颜色：蓝色+红色+暖白\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",2,"组"]
[12,"餐厅包房布艺8头吊灯","金属吊灯\n（爱迪生光源、灯盘下方加装射灯）\n优质金属灯体+哑光黑\n直径850MM\n颜色：2700-3000K\n",2,"个"]
[13,"餐厅自助区18头以上吊灯","金属玻璃罩吊灯（爱迪生光源）\n优质金属灯体+哑光黑\n颜色：2700",1,"组"]
[14,"餐厅自助区玻璃4头吊灯","防射线防护铅玻璃吊灯（爱迪生光源）\n尺寸：W150*D150*H300\n底座： E27\n发光角度：360度\n颜色：2700K\n颜色参照效果图",12,"组"]
[15,"明装筒灯","压铸铝烤漆\n输入电压：220V-240V，5w\n底座： 贴片LED光源\n发光角度：360度\n颜色：6000K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n",32,"个"]
[16,"大床房02水吧台5头艺术灯","镀锌碳管金属工艺（爱迪生光源）\n优质金属灯体+哑光黑，灯体直径120MM\n色温：2700-3000K\n",24]
[17,"一层大堂公区防眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,7w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n",71,"个"]
[18,"二层餐厅公区防眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,5w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n",140,"个"]
[19,"2-16走廊、1-17电梯厅","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,5w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",380,"个"]
[20,"入户廊灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,3w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：24°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n",140,"个"]
[21,"马桶间射灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V，3w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：24°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",163,"个"]
[22,"淋浴间防雾筒灯","压铸铝烤漆,5w\n开孔尺寸：≥75MM\n颜色：2700K",140,"个"]
[23,"洗手台防眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯,5w\n\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)\n",140]
[24,"水吧台防眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯）\n输出电压：DC12V,3w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",140,"个"]
[25,"客房会客区\n防5w眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,5w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",122,"个"]
[26,"客房会客区\n防3w眩射灯","压铸铝烤漆防眩射灯\n输出电压：DC12V,3w\n开孔尺寸：≥75MM\n发光角度：15°\n颜色：2700K\n(芯片要求：科瑞、普瑞、晶元、欧司朗、飞利浦其中一种)",253,"个"]
[27,"客房床头吊灯1","金属吊灯（爱迪生光源）\n优质金属灯体+哑光黑+布艺灯罩\n铁艺高度380，直径380\n输入电压：220V-240V\n底座：E27\n发光角度：360度\n颜色：2700k",164,"个"]
[28,"客房床头吊灯2","金属吊灯（爱迪生光源）\n优质金属灯体+哑光白+布艺灯罩\n铁艺高度420，直径210\n输入电压：220V-240V\n底座：E27\n发光角度：360度\n颜色：2700k",106,"个"]
[29,"LED智能镜子","\n直径800MM，触摸开关+logo四周透光铝框LED圆镜。拉丝铝合金边框，白光\n开关灯要求：开关关闭，所有的外圈灯，logo都不能亮，避免影响客人休息，触摸开关需做成美豪酒店logo\n\n",135,"个"]
[30,"LED台灯","金属落地灯\n优质金属灯体+布艺灯罩+触摸开关\nW620*D170*H395\n输入电压：220V-240V\n发光角度：360度\n颜色：2700k",135,"个"]
[31,"宿舍、布草间\n平板灯","LDE光源，单色纯白光，15-18W,尺寸：300MM*600MM",46]
[32,"一层办公室嵌入式平板灯\n","白边LDE光源，单色纯白光，15-18W,\n尺寸：600MM*600MM",1]
[33,"17层走廊吊线平板灯\n","白边LDE光源，单色纯白光，36W,\n尺寸：600MM*600MM",3]
[34,"灯具蓄电池","应急延时大于90分钟",90,"个"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}